Wince5.0_USB/232_X86      改版說明           07/01/04 

1. 解決 CE4.0/5.0 CE driver , 在某些情況下 Reboot 時使用預設值, 無法讀取 registry 校正值問題
2.  OS : WinCE 5.0 X86 
3. Driver :  TOUCH_CE.DLL , USBHID_CE.DLL
4. Build 方法參考檔 : Project.bib , PLATFORM.reg
    (1)  project.bib  內
            "touch_ce.dll" "C:\touch_ce.dll" NK SH
            "usbhid_ce.dll" "C:\usbhid_ce.dll" NK SH
     (2) plateformreg  內
             [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\HID\LoadClients\1636\Default\Default\ETouch]
   "DLL"="USBHID_CE.DLL"
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\HID\ClientDrivers\ETouch]
   "DLL"="USBHID_CE.DLL"
   
[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\TOUCH]
      "DriverName"="Touch_CE.dll"   
      "CalibrationData"="2161,2497 701,1418 693,3573 3542,3545 3516,1399"
      "MaxCalError"=dword:10
      
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\Touch]
      "Priority256"=dword:f0
      "HighPriority256"=dword:f0
