; Windows Windows XP x64 AMD64 Port Installation INF for FTDI VCP Driver
;
; Copyright (c) 2000 - 2005 Future Technology Devices International Ltd.


[Version]
Signature="$CHICAGO$"
Class=Ports
ClassGUID={4d36e978-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider=%FTDI%
;CatalogFile=FTDIPORT.cat
DriverVer=05/06/2005,1.0.2154

[SourceDisksNames]
1=%DriversDisk%,,,

[SourceDisksFiles]
ftser2k.sys=1
ftserui2.dll=1
;FTLang.dll = 1

[DestinationDirs]
DefaultDestDir=11
FTDIPORT.Copy = 10,system32\drivers
FTDIPORT.CopyUI = 10,system32

[ClassInstall32.NTamd64]
AddReg=PortsClass.AddReg

[PortsClass.AddReg]
HKR,,,,%PortsClassName%
HKR,,Icon,,"-23"
HKR,,Installer32,,"MsPorts.dll,PortsClassInstaller"

[ControlFlags]
ExcludeFromSelect=*

[Manufacturer]
%Ftdi%=FtdiHw,NTamd64


[FtdiHw.NTamd64]
%VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FTDIPORT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001

[FTDIPORT.NTamd64]
CopyFiles=FTDIPORT.Copy,FTDIPORT.CopyUI
AddReg=FTDIPORT.AddReg

[FTDIPORT.NTamd64.HW]
AddReg=FTDIPORT.HW.AddReg

[FTDIPORT.NTamd64.Services]
AddService = ftser2k, 0x00000002, FTDIPORT_AddService
AddService = Serenum,,SerEnum_AddService
DelService = FTSERIAL

[FTDIPORT_AddService]
DisplayName = %FTDIPORT.SvcDesc%
ServiceType = 1        ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType = 3  ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl = 1       ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary  = %10%\system32\drivers\ftser2k.sys
LoadOrderGroup = Base
AddReg = FTDIPORT_AddService.AddReg

[SerEnum_AddService]
DisplayName = %SerEnum.SvcDesc%
ServiceType = 1        ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType = 3  ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl = 1       ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary  = %12%\serenum.sys
LoadOrderGroup = PNP Filter

[FTDIPORT_AddService.AddReg]
HKR,Parameters,"MaximumTransferSize",0x10001,4096
;HKR,Parameters,"DebugLevel",0x10001,2

[FTDIPORT.Copy]
ftser2k.sys
;serenum.sys

[FTDIPORT.CopyUI]
ftserui2.dll
;FTLang.dll

[FTDIPORT.AddReg]
HKR,,EnumPropPages32,,"ftserui2.dll,SerialPortPropPageProvider"

[FTDIPORT.HW.AddReg]
HKR,,"UpperFilters",0x00010000,"serenum"
HKR,,"ConfigData",1,11,00,3F,3F,10,27,00,00,88,13,00,00,C4,09,00,00,E2,04,00,00,71,02,00,00,38,41,00,00,9C,80,00,00,4E,C0,00,00,34,C0,00,00,1A,00,00,00,0D,00,00,00,06,40,00,00,03,80,00,00,D0,00,01,00
HKR,,"MinReadTimeout",0x00010001,0
HKR,,"MinWriteTimeout",0x00010001,0
HKR,,"LatencyTimer",0x00010001,16

[Strings]
FTDI="FTDI"
DriversDisk="FTDI USB Drivers Disk"
PortsClassName = "Ports (COM & LPT)"
VID_0403&PID_6001.DeviceDesc="USB Serial Converter"
FTDIPORT.SvcDesc="USB Serial Port Driver"
SerEnum.SvcDesc="Serenum Filter Driver"
